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Les différentes possibilités de mesures sont :
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[image: image5.jpg]- Tension alternative : Volt AC
[image: image6.emf]- Tension continue : Volt DC
- Résistance : Ω
- Capacité : F (très rare, mesure en farads des condensateurs)

- Fréquence en hertz : Hz (mesure rare)
- Intensité en ampère : A
Les cordons sont raccordés aux bornes : 

- COM (commun) et V ( Hz pour les contrôles

de tension, de résistance ou de fréquence.

- COM et 2A ou 20A pour les mesures d’intensité.

- Si la mesure dépasse le calibre sélectionné, le chiffre « 1 » s’affiche à gauche de l’écran.
- Si la batterie est faible : affichage d’une silhouette de batterie (demander le changement)

- Penser à éteindre le multimètre après les mesures
Etant donnée la position du sélecteur rotatif, qu’allez vous pouvoir contrôler ?
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Positionner le sélecteur rotatif sur le calibre qui donnera le résultat le plus précis pour chaque contrôle proposé.
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	Tension 24 V~
	230 V~
	Résistance de 10 (
	400 V~
	3V Continu


Pour chacune des mesures représentées ci-dessous, indiquer ce qui est mesuré, et la valeur qui est affichée. Par exemple : tension ~ de 23,5 V ; résistance > 2 k(.
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Une tension continue inférieure à 100 V
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