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OBJECTIF : Reconnaître la fonction du composant.
PRE-REQUIS :
Les fonctions logiques de base, la fonction mémoire, en logique câblée électrique

Consignes de câblage :

Réalisez un repérage rigoureux de votre platine pour ne pas commettre d’erreurs au moment du câblage

N’introduisez pas plus de deux fils dans chaque borne.

Serrez la vis de la borne modérément pour ne pas la détériorer

Signalez au professeur toute anomalie concernant l’état de la platine

1. Présentation.

En électricité, la fonction mémoire peut être réalisée à l’aide d’un contacteur auxiliaire (appelé aussi relais)

On peut retrouver ce contacteur auxiliaire sous différentes formes commerciales.
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Articles Schneider
Réalisation.

Ce T.P. va vous permettre de réaliser plusieurs câblages de contacteurs auxiliaires.

MONTAGE N°1 : Commande par bouton poussoir

· [image: image3.wmf]On vous donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.

·  On vous demande : 
- de placer les bornes sur le schéma.

- de câbler ce montage.

- de compléter le chronogramme de fonctionnement.

[image: image4.png]TN
[ ¥





MONTAGE N°2 : « Fonction mémoire »
· [image: image5.png]


On vous donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.

· On vous demande : 
- de placer les bornes sur le schéma.

- de câbler ce montage.

- de compléter le chronogramme de fonctionnement.
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Quel est l’inconvénient d’un tel montage ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 MONTAGE N°3 : « Fonction mémoire à arrêt prioritaire »
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On vous donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.

· On vous demande : 
- de placer les bornes sur le schéma.

- de câbler ce montage.

- de compléter le chronogramme de fonctionnement.
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Que se passe-t-il si les deux boutons poussoirs S1 et S2 sont actionnés en même temps ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MONTAGE N°4 : « Fonction mémoire à marche prioritaire »
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On vous donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.

· On vous demande : 
- de placer les bornes sur le schéma.

- de câbler ce montage.

- de compléter le chronogramme de fonctionnement.
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Que se passe-t-il si les deux boutons poussoirs S1 et S2 sont actionnés en même temps ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
MONTAGE N°5 : 

Ce montage permet, suivant la position du bouton tournant (S5), d’obtenir :

· [image: image11.png]


un fonctionnement normal par bouton poussoir marche (S1) et arrêt (S2) avec arrêt prioritaire.

· un fonctionnement marche par à-coups.
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MONTAGE N°6 : « Commande de deux contacteurs»

On vous donne le schéma de commande de deux contacteurs auxiliaires (relais) KA1 et KA2.

· [image: image13.png]| s o)
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On vous demande : 
- de placer les bornes sur le schéma.

- de câbler ce montage.

- de compléter le chronogramme de fonctionnement.
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Chronogramme :
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On vous demande : 	


- de compléter le schéma.


- de placer les bornes sur le schéma.


- de câbler ce montage.
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