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Nom :…………………………………..



Classe : ………………..

	FICHE CONTRAT
	Discipline

MSMA
	Nom :

Classe : BAC PRO


	Date :
	FC n° 2

	Support technique :

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE


	Problème posé :

Bruit anormal des roulements.


	Objectif professionnel :

Changer les roulements

	[image: image2.wmf] Ressources (on donne)

( Dossier technique.

( Système réel.

( Extraits catalogues constructeur

( Appareils de mesure, contrôle, outillage.

( Procédure de consignation.

( Fiche de procédure de démontage.

( Fiche de rapport d’intervention

( Questionnaire.

( Bon de commande.

( G.M.A.O.

( Temps alloué : 4 h.
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( Autres :………………….

Stop Professeur :

A chaque apparition de ce logo, vous devez faire appel à votre professeur pour effectuer un contrôle de votre travail, afin de poursuivre le T.P.
	[image: image3.wmf] Performances(on demande)

( Identifier le composant.

( Remplir le bon de commande.

( Exécuter le changement des roulements.

( Compléter le rapport d’intervention.

( Compléter la fiche procédure démontage.


	[image: image4.wmf] Indicateur d’évaluation (on exige)

( Poste de travail rangé.

( Questionnaire rempli.

( Bon de commande rempli.

( Fiche de Travaux Pratiques remplies.

( Rapport d’intervention rempli.

( Temps respecté.

( Intervention réalisée.

( Conditions de sécurité respectées.



	Risque de dommage pour le matériel :

-2 points

Danger de blessure d’une personne :

-5 points


	Energie

Electrique (      Pneumatique (
Hydraulique (   Mécanique (
	Notation

              / 20
	Evaluation

( Objectif atteint

( Objectif non atteint


	FICHE TRAVAUX PRATIQUES
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FTP n° 2.1

	Questionnaire technologique
	barème

	1. Quel type de maintenance demande-t-on d’effectuer ?

…………………………………………………………………………………………………
	2 ou 0

	2. Quelle est la fonction globale du moteur électrique ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	1 ou 0

	3. Quelles sont ses caractéristiques principales ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	1 ou 0

	4. Colorier d’une couleur différente les pièces suivantes sur la vue éclatée : rep. 1,3,5,6,30,50.
	1 ou 0

	5. Colorier ces pièces sur le dessin d’ensemble de la même couleur que sur la vue éclatée.
	3 ou 0

	6. Quel est le type des vis de fixation du capot de ventilateur ? 

…………………………………………………………………………………………………


	1 ou 0

	7. En déduire son symbole? 

…………………………………………………………………………………………………


	1 ou 0

	8. Quel outil faut-t-il utiliser pour les démonter ?

…………………………………………………………………………………………………


	1 ou 0

	9. Donner la désignation complète de l’écrou de tige d’assemblage repère 15.

…………………………………………………………………………………………………


	1 ou 0

	10. Quel outil faut-t-il utiliser pour les démonter ?

…………………………………………………………………………………………………


	1 ou 0

	11. Quel outil faut-il utiliser pour démonter les roulements ?

…………………………………………………………………………………………………


	2 ou 0

	12. Comment doit on extraire les roulements ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	3 ou 0

	13. Rassembler l’outillage nécessaire
	2 ou 0
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	FICHE TRAVAUX PRATIQUES
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FTP n° 2.2

	Démontage du moteur asynchrone triphasé

1 - Démonter le moteur asynchrone triphasé en suivant les opérations dans l’ordre chronologique

2 - Compléter la gamme de démontage  

3 - Préciser l’outillage pour chaque opération.

gamme de démontage

nature de l’intervention : Changement des roulements du moteur
n° Opé
désignation

rep

outillage

observations

1

Déposer l’ensemble sur l’établi

établi propre
2

Enlever les ______________________

27

ou clé ________

3

Retirer le _______________________

13

4

Retirer le _______________________

7

Extracteur

Nettoyer le moteur

5

Repérer la position des______________ avant et arrière

5-6

feutre

Pointer la flasque et le stator pour faciliter le remontage
6

Enlever les ______________________ 

15

7

Retirer la __________________

21

dégrippant conseillé 
8

Oter le _________________________

5

9

Oter la _________________________

44

10

Oter les ________________________

14

11

Oter le sous–ensemble {rotor-flasque arrière-roulements}

{6-30-3-50}

12

Maintenir le ______________ dans l’étau 

3

Mors doux, chiffons

13

Retirer le _______________________

30

Extracteur

Vis CHC M10-90

14

Retourner le rotor dans l’étau 

3

Mors doux, chiffons

15

Retirer le _______________________

6

16

Retirer le_______________________

50

Extracteur

Vis CHC M10-90
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	FICHE TRAVAUX PRATIQUES
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FTP n° 2.3

	Questionnaire technologique
	barème

	14. Donner trois conseils pour le montage des roulements.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	2 ou 0

	15. Que ne faut-il pas faire ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	2 ou 0

	16. De quoi est composé le roulement ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	2 ou 0

	17. Lors du démontage, vous avez constaté que les roulements étaient montés « serrés » sur (cocher la bonne réponse) :

L’axe du rotor               (
Le flasque                     (
	2 ou 0

	18. Lors du démontage, vous avez constaté que les roulements étaient montés « avec jeu » sur (cocher la bonne réponse) :

L’axe du rotor                (
Le flasque                      (
	2 ou 0

	19. Nous pouvons donc en conclure que les roulements sont montés « serrés » sur la partie (cocher la bonne réponse) :

Qui tourne                     (
Qui est fixe                   (
	2 ou 0

	20. Nous pouvons donc en conclure que les roulements sont montés « avec jeu » sur la partie (cocher la bonne réponse) :

Qui tourne                     (
Qui est fixe                   (
	2 ou 0

	21. Relever avec un calibre à coulisse les cotes de chaque roulement :
	4 ou 0

	Roulement côté ventilateur :

Diamètre extérieur  = ……………………
Diamètre intérieur  = …………………….
Largeur  = …………………….
D’où référence du constructeur : …………………………………………………


	Roulement côté arbre :

Diamètre extérieur  = …………………….
Diamètre intérieur  = ……………………..
Largeur  = ………………………
D’où référence du constructeur : …………………………………………………


	

	22. Compléter le bon de commande page suivante.
	2 ou 0
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	Evaluation des questionnaires (ramener sur /20)
	/20


	FICHE TRAVAUX PRATIQUES
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FTP n° 2.4


	Lp Charenton

	bon de commande

	service maintenance

	désignation

	marque

	réference

	qté

	prix H.T unitaire

	prix H.T. total


						
						
	émis par :

	prix H.T. total

	
	date d’émission :

	T.V.A (19,6%)

	
	date de commande : 

	prix T.T.C total

	
	date de reception : 

	signature du responsale :



	

	Démontage du moteur asynchrone triphasé

1 - Remonter le moteur en suivant les opérations dans l’ordre chronologique.

2 - Compléter la gamme de remontage.

3 - Préciser l’outillage pour chaque opération.

gamme de rémontage

nature de l’intervention : Changement des roulements du moteur
n° Opé
désignation

rep

outillage

observations

1

Placer le ________________ sur le rotor dans la presse hydraulique.

3-30

presse hydraulique

jet

Roulement à monter vers le bas.
3

Retourner le rotor dans la presse hydraulique.

3

4

Placer le ________________ sur le rotor dans la presse hydraulique.

3-50

presse hydraulique

jet

Roulement à monter vers le bas.
5

Monter le ______________________________

6

maillet - jet

6

Mettre en place la rondelle élastique.

____

action manuelle

7

Positionner le rotor dans le stator

____

_____________

8

Placer le _______________________________

5

maillet

jet en laiton

9

Mettre en place et serrer les écrous de tige d’assemblage.

_____

clé plate de ……

Simultanément.

Le rotor doit pouvoir tourner.

10

Placer le_______________________________
7
_____________

S’il n’est pas solidaire du rotor.
11

Positionner le capot du ventilateur.
13
action manuelle

12

Serrer les vis de fixation du capot.

27

Clé ……………

13

Placer la _______________________________

21

_____________




	FICHE TRAVAUX PRATIQUES
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FTP n° 2.5

	BON DE TRAVAIL :                   DEPANNAGE REPARATION                     O.T. N°

URGENCE

1-2-3-4-5

Equipement :                                          Type :                                             Division :

Machine :                                                Numéro :                                       Bâtiment :

DEMANDEUR

Travail demandé ou anomalies constatées :

EXECUTANT

Nom : VOLPIN

Nom :

Spécialité :

Section

Compte rendu : opérations effectuées :

Début :

Date :

Heure :

Délai :

Matériel – pièces – fournitures utilisées :

Fin :

Date :

Heure 

Si arrêt de fabrication :

Heure arrêt :

Heure reprise :

Temps passé :

Date reprise :

Temps d’arrêt :

h

N° bon de sortie magasin :




	FICHE D’EVALUATION INTERMEDIAIRE (partie pratique)
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FE n° 2.1

	Nom :

	BPn M.S.M.A.
BARÈME

Intervention sur PARTIE OPÉRATIVE d’un système mécanique automatisé _ Durée : 4 heures 

Principe d’évaluation binaire : Pour chacune des compétences ci-dessous, si le travail du candidat est satisfaisant, entourer la note maximale et cocher la case située sur la même ligne que cette note. Dans le cas où le candidat commettrait l’une des erreurs formulées, cocher la case à gauche de l’erreur constatée, et entourer la note 0.

Ressources

Indicateurs d’Évaluation

Notes

- Système

- Demande

d’intervention
- Dossier technique

- Gamme  d’intervention
- Moyens

d’intervention

- Identification des pièces à échanger
dÉposer, dÉmonter (C33)

L’OPÉRATION DE DÉMONTAGE, AVANT ÉCHANGE, EST RÉALISÉE CORRECTEMENT
 FORMCHECKBOX 

2 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 pièce détériorée
 FORMCHECKBOX 
 utilisation des outils mal adaptée

 FORMCHECKBOX 
 mauvaise organisation du poste de travail

remonter, reposer (C33)

L’OPÉRATION DE REMONTAGE, APRÈS ÉCHANGE, EST RÉALISÉE CORRECTEMENT
 FORMCHECKBOX 

3 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 pièce détériorée
 FORMCHECKBOX 
 utilisation des outils mal adaptée
 FORMCHECKBOX 
 positionnement des pièces incorrect

 FORMCHECKBOX 
 mauvaise organisation du poste de travail
 FORMCHECKBOX 
 pièce non remontée
RÉGLER (C33)

LA PROCÉDURE DE RÉGLAGE EST RESPECTÉE  (par suivi du professeur) (dispositif donné) 
 FORMCHECKBOX 

5 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 le dispositif de réglage est mal (ou non) identifié
 FORMCHECKBOX 
 les conditions fonctionnelles ne sont pas respectées

 FORMCHECKBOX 
 défaut(s) de réglage ou permanence du réglage non respectée
contrÔler, mesurer (C35)

LE CONTRÔLE AVANT LA REMISE EN SERVICE DU SYSTÈME EST SATISFAISANT 
 FORMCHECKBOX 

3 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 oubli d’une vérification

 FORMCHECKBOX 
 erreur de mesurage

essayer (C34)

LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME EST CORRECT 
 FORMCHECKBOX 

2 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 élément de procédure non respecté

LE POSTE DE TRAVAIL EST REMIS EN ÉTAT 
 FORMCHECKBOX 

1 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 propreté insuffisante du poste de travail
 FORMCHECKBOX 
 outillage non (ou mal) remis en place

 FORMCHECKBOX 
 documentation non (ou mal) remise en place
 FORMCHECKBOX 
 carter ouvert ou non refixé

- Dossier technique

- Trame de compte

  rendu

- Fichier historique
RENDRE COMPTE (C45)

LE COMPTE RENDU EST RÉALISÉ CONFORME À L’INTERVENTION
 FORMCHECKBOX 

2 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 information manquante  ou erronée
 FORMCHECKBOX 
 activité décrite inadéquate

 FORMCHECKBOX 
 qualité de la présentation insuffisante

L’HISTORIQUE EST MIS A JOUR
 FORMCHECKBOX 

1 ou 0

 FORMCHECKBOX 
 donnée erronée

 FORMCHECKBOX 
 oubli d’une donnée

PROPOSER UNE MODIFICATION (C44)

LA PROPOSITION D’AMÉLIORATION DU DOSSIER TECHNIQUE ET/OU L’INTERPRÉTATION DU FICHIER HISTORIQUE EST JUDICIEUSE 
 FORMCHECKBOX 

1 ou 0



	FICHE D’EVALUATION FINALE

(partie pratique)
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	FE n° 2.2

	

	Nom :

BILAN de l’intervention sur PARTIE OPÉRATIVE d’un système mécanique automatisé

Durée : 4 heures

SYSTÈME :Moteur Asynchrone Triphasé               SUJET N° : 2

Nature de l’intervention : Bruit anormal des roulements. Changer les roulements.

RESSOURCES
COMPÉTENCES TERMINALES
TEMPS

NOTES

- Système

- Demande d’intervention
- Dossier technique

- Gamme  d’intervention
- Moyens d’intervention

- Identification des pièces à échanger
  INTERVENIR
3h00
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DÉPOSER, DÉMONTER, avant échange (C 33)

REMONTER, REPOSER, après échange (C 33)

2 ou 0

3 ou 0

[image: image10.jpg]


RÉGLER (C 33)

5 ou 0

CONTRÔLER, MESURER (C 35)

3 ou 0

ESSAYER (C 34)


- BON FONCTIONNEMENT


- ÉTAT DU POSTE DE TRAVAIL

2 ou 0

1 ou 0

- Dossier technique

- Trame de compte   rendu

- Fichier historique
0h30

RENDRE COMPTE (C 45) 


- INTERVENTION


- FICHIER HISTORIQUE

2 ou 0

1 ou 0

Total avant prise en compte de la sécurité

/20
SÉCURITÉ (*) :
Risque de dommage pour le matériel
: -2
                      ou  
Risque de blessure d'une personne
: -5
 _
TOTAL après prise en compte de la sécurité
  
/20
(*) Voir ANNEXE SÉCURITÉ

RAISON(S) de la pénalité appliquée : 




	DOCUMENT RESSOURCE
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	DR n° 2.1

	Support technique :

Moteur Asynchrone Triphasé
	Procédure de :

Sécurité

	Les comportements anormaux de certains élèves (ou candidats), risquant d'entraîner des dommages aux personnes ou aux biens, nous pratiqueront la pénalisation suivant le barème ci-dessous, (cette liste n'étant pas exhaustive, puisqu’elle sera complétée à la fin de chaque année scolaire en tenant compte des anomalies comportementales constatées) :


Risque de dommage pour le matériel :
- 2


- Utilisation anormale du matériel

· Jet de matériel ou d'outillage

· Chute de matériel volontairement provoquée

· ...

· Mauvais réglage du multimètre (ou du voltmètre)

· Coupe d’une tôle de 3 mm sur une guillotine de 2 mm

· Emploi du pied à coulisse à la place d'une clef à molette

· Emploi d’un micromètre à la place d'un serre-joint

· ...

· Détérioration volontaire d’un document

· ...


Risque de blessure d'une personne :
- 5


Utilisation anormale du matériel

· Manipulation dangereuse du chalumeau

· Manipulation dangereuse du fer à souder



· ...


Comportement anormal

· Bousculade d’un camarade, notamment, sur le poste de travail

· Non-respect des consignes de sécurité (voir règlement intérieur : tenue de travail...)

· ...


Non-respect du code du travail

· Mauvaise consignation

· Soudage OA, à l'arc, ..., sans la tenue réglementaire (lunette ou masque, etc.)

· ...




	DOCUMENT RESSOURCE
	Discipline

MSMA
	Classe

BAC PRO
	DR n° 2.2

	Procédure :

De démontage & de remontage des roulements
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Extraire les roulements de l’axe du rotor.

Il faut utiliser un extracteur à deux ou trois branches.

Les griffes doivent prendre appui sur la bague intérieure et la vis doit appuyer au centre de l’arbre du moteur

Monter les roulements neufs.








LE MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE





Tp Sommatif








Intervention sur une partie opérative 





Durée 4 heures





�





�





�





�





�





Huiler la portée du roulement.





Emmancher le roulement en frappant sur un tube qui prend appui sur la bague intérieure.





Le marteau peut avantageusement être remplacé par une presse hydraulique.








IL NE FAUT PAS





�





Frapper directement sur le roulement.





�





Appuyer sur la bague extérieure.





�





Si le roulement est monté serré dans l’alésage, utiliser une tige en acier doux arrondie à l’extérieure.





�





Si le roulement est à rotule, basculer la cage et extraire la bague extérieure avec un extracteur dont les griffes sont retournées.





Compléments.
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