

	Nom : ………………………………………………...
Prénom : …………………………………………….
Date : …………………………………………………
	
	2 MEI
	
	Note :  	 / 20

	
	
	Séquence 2
	
	

	
	
	
	
	

	TP N°2.8
	
	

	

	Thème :
	Réparer un composant déposé
	Support :

	Centre d’Intérêt :
	CI N°8 : Réparation par montage démontage
	ECOLPAP

	Activités/Tâches :
	A1-T3 : Réaliser la maintenance corrective - Réaliser des réparations, des dépannages dans les domaines mécaniques.

	

	Abordée mais non évaluée  (A)
	
	Compétences
	Note/4

	Non maîtrisée         
(0 sur 4)
	
	CP 1.3 : Réparer un composant.
.
	A

	Insuffisamment maîtrisée      
(de 0,1 à 1,9 sur 4)
	
	CP 4.2 : Rédiger et argumenter
 des comptes rendus.
	A

	Maîtrisée                                      
(2 à 3 sur 4)
	
	
	

	Parfaitement maîtrisée               
(3,1 à 4 sur 4)
	
	
	

	

	Ce que je dois savoir avant de conduire l’activité :

Généralité sur le démontage

	[image: ]

	Ce que je vais apprendre :

 Préparer une intervention,
Démonter un composant afin d’accéder à l’élément à remplacer.
	

	

	Description de la situation de formation

	On donne :		Documents :		- Cours				- Bon de travail
						- Les fiches de  travail                - Le livre MSI
Matériels : 		- Le moteur M5 déposé		


	

	Espace de travail
	
	Consignes de sécurité

	Équipements
Industriels
	Réparation
	
	Fiche de poste de la fontaine.
Règles de sécurité de l’atelier.

	Expérimentation
	Analyse Préparation
	
	








 PROBLEMATIQUE :

Un bruit anormal a été détecté par l’opérateur sur le moteur M 5 du groupe hydraulique du système déchiqueteuse. Afin de préparer l’intervention d’échange des roulements sur ce moteur, il vous est demandé de le démonter partiellement. L’échange des roulements sera pris en charge par un autre agent de maintenance.
.










	DEMANDE D’INTERVENTION N°2.8                            DI N°2.8

	Nom du demandeur : MM PETITPAS, CHEVALIER, DIAZ-MAROTO, GUILLOT, EYMARD
Date :

	Matériel concerné

	Equipement
	Sous-ensemble
	Marque
	Référence
	Atelier

	ECOLPAP
	Groupe hydraulique
	Bemma
	
	Maintenance

	Motif d’appel :

    Bruit anormal moteur M 5.



	BON DE TRAVAIL N°2.8                                         BT N°2.8

	Matériel concerné

	Equipement
	Sous-ensemble
	Atelier
	Temps alloué

	ECOLPAP
	Groupe hydraulique
	Maintenance
	4 Heures

	Nature des travaux à réaliser :

Préparer et réaliser le démontage partiel pour le changement des roulements.








· Activité N° 1 : Identifiez le type  et l’activité de maintenance à réaliser. 






Cochez les bonnes cases :

· Maintenance corrective		   Surveillance
· Maintenance préventive		   Fabrication
· Réparation				   Réglage
· Dépannage				   Démontage



· Activité N° 2 : Coloriez le moteur concerné sur le plan d’ensemble de l’Ecolpap.
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Activité N° 3 : A l’aide de votre livre MSI , compléter la nomenclature.
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	N°
	Nom
	N°
	Nom
	N°
	Nom

	1
	
	8
	
	15
	

	2
	
	9
	
	16
	

	3
	
	10
	
	17
	

	4
	
	11
	
	18
	

	5
	
	12
	
	19
	

	6
	
	13
	
	20
	

	7
	
	14
	
	21
	




Activité N° 4 : À l’aide de votre livre MSI, dessinez la représentation symbolique d’un moteur:














· Activité N°5 : A l’aide de votre livre MSI page, indiquer les pièces d’usure d’un moteur, les surligner en vert sur l’éclaté de l’activité N° 3.



· 
· 
· 
· 


· Activité N° 6 : A l’aide de votre livre MSI page 12, complétez l’actigramme d’un moteur.







						
 MOTEUR

Activité N° 7 : Dans la gamme de démontage ci dessous, complétez la colonne outillage.

	1/ Démontage flasque poulie avant :
	Opérations
	Outillage

	[bookmark: _GoBack][image: 1]
	- Extraire le flasque avant au moyen d’un extracteur (glisser une pièce cylindrique à l’intérieur de l’arbre, mettre le bout de l’extracteur en appui sur cette pièce).
	

	Remarques :

	2/ Démontage flasque poulie arrière :
	Opérations
	Outillage

	[image: 2]
	- Extraire le flasque arrière au moyen d’un extracteur.
	

	Remarques :

	3/ Retirer la clavette :
	Opérations
	Outillage

	[image: 3]
	- Retirer la clavette à l’aide d’un tournevis plat et d’un maillet (on glisse le plat du tournevis à l’intérieur de la rainure, on met le bout du tournevis en appui contre la base de la clavette et on frappe doucement avec le maillet).
	

	Remarques :





	4/ Démontage flasque avant :
	Opérations
	Outillage

	[image: 4]
	- Dévisser les vis de fixation du flasque avant.

- Retirer le flasque avant.
	

	Remarques :

	5/ Démontage capot arrière :
	Opérations
	Outillage

	[image: 5]
	- Dévisser les vis de fixation du capot arrière.

- Retirer le capot arrière.
	

	Remarques :

	6/ Démontage goupille ventilateur :
	Opérations
	Outillage

	[image: 7]
	- Retirer la goupille de fixation du ventilateur à l’aide d’une pince multiprise.
	

	Remarques :





	7/ Extraire le ventilateur :
	Opérations
	Outillage

	[image: 8]
	- Extraire le ventilateur au moyen d’un extracteur.
	

	Remarques :

	8/ Démontage flasque arrière :
	Opérations
	Outillage

	[image: 10]
	- Dévisser les vis de fixation du flasque arrière.

- Retirer le flasque arrière.
	

	Remarques :

	9/ Sortir le rotor et extraire le circlips :
	Opérations
	Outillage

	[image: 11]
	- Retirer le rotor de l’intérieur du stator.

- Retirer le circlips au moyen d’une pince à circlips.
	

	Remarques :



· Activité N°8 : Réaliser le démontage du moteur, après VALIDATION par votre enseignant de la gamme de démontage.

· Activité N° 9 : Relevez les diamètres intérieur et extérieur des roulements à billes ainsi que la largeur.











· Activité N° 10 : A l’aide de votre livre : Le guide du dessinateur industriel, Chevalier, recherchez la désignation normalisée des deux roulements.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

· Activité N°11 : A l’aide du catalogue constructeur SKF, recherchez la référence des roulements à commander.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Activité N° 12 : Complétez le rapport d’intervention.




MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL


10

	
	Ecolpap
	Démontage du moteur électrique TP n°2.8
	Page 1 sur 12



	
RAPPORT D’INTERVENTION
	BT N° :

	Date :
	Nom :
	Prénom :

	Equipement
	Sous ensemble
	Référence
	Atelier

	
	
	
	

	

	Défauts constatés 




	

	Causes 





	

	Réparations effectuées. (Celles que vous avez faites)











	

	Conclusion  - Suggestions. (Pour que la vanne ne revienne pas)





	Report sur le fichier historique le :
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