

	Nom : ………………………………………………...
Prénom : …………………………………………….
Date : …………………………………………………
	
	2 MEI
	
	Note :  	 / 20

	
	
	Séquence 3
	
	

	
	
	
	
	

	TP N°3.8
	
	

	

	Thème :
	Réparer un composant déposé
	Support :

	Centre d’Intérêt :
	CI N°8 : Réparation par montage démontage
	ECOLPAP

	Activités/Tâches :
	A1-T3 : Réaliser la maintenance corrective - Réaliser des réparations, des dépannages dans les domaines mécaniques.

	

	Abordée mais non évaluée  (A)
	
	Compétences
	Note/4

	Non maîtrisée         
(0 sur 4)
	
	CP 1.3 : Réparer un composant.
	

	Insuffisamment maîtrisée      
(de 0,1 à 1,9 sur 4)
	
	CP 4.2 : Rédiger et argumenter
 des comptes rendus.
	

	Maîtrisée                                      
(2 à 3 sur 4)
	
	
	

	Parfaitement maîtrisée               
(3,1 à 4 sur 4)
	
	
	

	

	Ce que je dois savoir avant de conduire l’activité :

Généralité sur le démontage

	[bookmark: _GoBack][image: ]

	Ce que je vais apprendre :

 Préparer une intervention,
Démonter un composant afin d’accéder à l’élément à remplacer.
	

	

	Description de la situation de formation

	On donne :		Documents :		- Cours				- Bon de travail
						- Les fiches de  travail                - Le livre MSI
Matériels : 		- Le vérin 3A déposé		


	

	Espace de travail
	
	Consignes de sécurité

	Équipements
Industriels
	Réparation
	
	Fiche de poste de la fontaine.
Règles de sécurité de l’atelier.

	Expérimentation
	Analyse Préparation
	
	








 PROBLEMATIQUE :

Une fuite d’air a été détectée sur le vérin 3A du système déchiqueteuse. Il vous est demandé de procéder à l’échange des joints de ce vérin. 
Le vérin est déposé à l’atelier.





	DEMANDE D’INTERVENTION N°3.8                             DI N°3.8

	Nom du demandeur :  M. PETITPAS, M.CHEVALIER, M.DIAZ-MAROTO, M.GUILLOT            et M. EYMARD

Date :

	Matériel concerné

	Equipement
	Sous-ensemble
	Marque
	Référence
	Atelier

	ECOLPAP
	Vérin 3 A
	Bema
	
	Maintenance

	Motif d’appel :

      Fuite d'air du vérin 3A.




	BON DE TRAVAIL N°3.8                                          BT N°3.8

	

	Matériel concerné

	Equipement
	Sous-ensemble
	Atelier
	Temps alloué

	Ecolpap
	Vérin 3 A
	Maintenance
	4 Heures

	Nature des travaux à réaliser :

Procéder au changement des joints du vérin 3 A.










· Activité N° 1 : Identifiez le type  et l’activité de maintenance à réaliser. 


Cochez les bonnes cases :

· Maintenance corrective		   Surveillance
· Maintenance préventive		   Fabrication
· Réparation				   Réglage
· Dépannage				   Démontage



· Activité N° 2 : Coloriez le vérin concerné sur le plan d’ensemble de l’Ecolpap.
























Activité N° 3 : Désignation du vérin

En vous aidant de la plaque signalétique du vérin, donner la référence du vérin.

P

Donner une signification à tous les termes de cette désignation

	S :

	063 :

	M :

	S :

	0200 :


· Activité N° 4 : Etude de l’étanchéité du vérin
[image: vérin couleur]




















En vous aidant du dessin ci-dessus et de la fiche ressource 1/2 compléter le tableau des étanchéités STATIQUE et DYNAMIQUE du vérin.

	ETANCHEITES

	STATIQUE
	DYNAMIQUE

	Rep
	Désignation
	Rep
	Désignation

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· Activité N° 5 : Rechercher le lots de joint.

A partir du document constructeur PARKER, rechercher la référence de la pochette de joints à commander et passer le bon de commande.

	BON DE COMMANDE

	NOM :
	DATE :
	TP :
	Atelier :

	Désignation
	Référence
	Nb
	Prix unitaire
HT
	Prix en 
HT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SIGNATURE du demandeur : 
	Comptable :
	TOTAL HT
	

	
	
	TOTAL TTC
en Euros
TVA = 19.6 %
	F





· Activité N°6 : Le vérin étant déposé à l’atelier, procéder au démontage.

Compléter la gamme de démontage du vérin.



	Phase
	Désignation
	Croquis / Schéma
	Outillage

	10
	Repérer les positions relatives : fond, tube, nez
	
	Stylo marqueur

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Validation professeur
, 






Après validation par votre enseignant, procéder au démontage en prenant toutes les dispositions pour ne pas détériorer les joints. Voir fiche ressources 2 / 2.


· Activité N°7 : Procéder à l’échange des joints et remonter le vérin.

Prendre toutes les dispositions lors du remontage pour ne pas détériorer les joints neufs. Voir fiche ressources 2 / 2
Attention aux couples de serrages


· Activité N°8 : Compléter le rapport d’intervention et le fichier historique





· Activité N°9 : Etude des joints de piston

Voici le Vérin représenté lors de la rentrée de la tige. Colorier en rouge partout où se trouve l’air sous pression.

[image: ]








Voici maintenant le Vérin représenté lors de la sortie de la tige. Colorier en rouge partout où se trouve l’air sous pression.

[image: ]
Observer les détails agrandis, les zones coloriées sont sous pression. Quelle est la fonction des joints 11, 12A et 12B ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[image: ][image: ]














· Activité N°10 : Etude de l’amortissement en fin de course

L’amortissement permet de ralentir le piston en fin de course afin d’éviter une arrivée trop brutale.

1. Avec le tournevis plat, resserrer à fond la vis de réglage, puis desserrer cette vis de 6 tours. Tirer plusieurs fois manuellement sur la tige du Vérin. Sentez-vous une différence d’effort lorsque le piston arrive en fin de course ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
2. Resserrer la vis de 3 tours. Puis tirer à nouveau plusieurs fois sur la tige du Vérin, afin de sentir les efforts en fin de course. Sentez-vous une différence d’effort lorsque le piston arrive en fin de course ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Resserrer la vis de réglage à fond. Puis tirer à nouveau plusieurs sur la tige du Vérin, afin de sentir les efforts en fin de course. Sentez-vous une différence d’effort lorsque le piston arrive en fin de course ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................

4. Dessiner sur le dessin ci-dessous, en trait mixte fin à deux tirets, la position de la Bague d’amortissement en début d’amortissement. Puis tracer par des flèches dans cette situation le circuit d’air qui s’échappe du Vérin.
[image: ]












	RAPPORT D’INTERVENTION
	BT N° :

	Date :
	Nom :
	Prénom :

	Equipement
	Sous ensemble
	Référence
	Atelier

	
	
	
	

	

	Défauts constatés 

	

	Causes 

	

	Réparations effectuées






	

	Conclusion  - Suggestions





	Report sur le fichier historique le :


FICHE RESSOURCES N° 1/3



MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

FICHE RESSOURCES N° 3/3

10

	
	Ecolpap
	Démontage du vérin pneumatique TP n°3.8
	Page 1 sur 14








	FICHIER HISTORIQUE

	Système : 
            

	Sous-ensemble :
	Référence :
	 Date de la 1° Mise en Service : 

	N°
	Date
	N° R.I.
	N° 
compteur
	Degré d’urgence
	Type d’Interv.
	Désignation de l’intervention
	nature 
	Temps passé
	Coût en Euros

	1.	
	13/01/06
	XXX
	XXXX
	
	EN
	Graissage des taquets
	M
	2 h
	XXXX

	2.	
	06/02/06
	XXX
	XXXX
	
	RG
	Réglage  du capteur D11
	M
	2 h
	XXXX

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Type d’intervention :  RC : reconstruction -    RV : rénovation -    RP : réparation    RG : réglage 
                                     EN : entretien -    DP : défaillance partielle -     PT : panne totale -   

Nature :   M = mécanique -   E = électrique -   P = pneumatique  -   H = hydraulique -   S = sécurité  
                A = autres raisons
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