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SCIENWCES ET TECHNIDUES




LYCEE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Saint Joseph 64240 HASPARREN
	SECTION MEI 

(Maintenance Des Equipements Industriels)

	Demandeur :

P. LAFITTE
	Date :

…………………
	Atelier :

Atelier MEI
	Système :

Groupe moto pompe
	Degré d’urgence :

(  (  (  (

	Type de maintenance :

	· Maintenance corrective
	· Maintenance préventive

systématique
	· Maintenance préventive conditionnelle
	· Maintenance améliorative
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Mise en situation :

Après avoir réalisé une analyse vibratoire sur la pompe il est constaté que les roulements sont H.S.
On vous demande de remplacer les roulements.
Travail demandé :

· Remplacez les roulements ;
· Effectuer la gamme de démontage afin de compléter le dossier constructeur ;

· Remplir un bon de commande, compléter l’historique ;

· Calculer le coût de l’intervention ;

· Procéder au test de bon fonctionnement du système.



	Observations :

………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................
	Technicien :

…………………….....

	
	Visa :


	GAMME DE DEMONTAGE

	Système : …………………………………


	N°
	DEMONTAGE-MONTAGE-CONTROLES-ESSAIS
	OUTILLAGES
	PRECAUTIONS
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Remplir le fichier historique et calculer le coût de l’intervention 
	FICHIER HISTORIQUE

	Système : _ _ _ _ _ _
	Marque : _ _ _ _ _ _
	Référence : _ _ _ _ _ _
	Date : _ _ / _ _ / 20_ _

	N°
	Date
	N° R.I.
	N° 

compteur
	Degré d’urgence
	Type d’Interv.
	Désignation de l’intervention
	nature 
	Temps passé
	Coût en Euros

	1.

	13/01/12
	995764
	xxxx
	
	EN
	Vidange du réducteur
	M
	2 h
	456

	2.

	06/02/12
	995764
	xxxx
	
	RP
	Remplacement des roulements de la vis sans fin
	M
	4 h
	599

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Type d’intervention : RC : reconstruction -    RV : rénovation -    RP : réparation    RG : réglage -

                                     EN : entretien -    DP : défaillance partielle -     PT : panne totale -   

Nature :   M = mécanique -   E = électrique -   P = pneumatique  -   H = hydraulique -   S = sécurité  

                A = autres raisons


	BON D’ACHAT MAGASIN
	BC N° (0((1(

	DATE  ((((  (((( 20_ _ _ _ _
	DEMANDEUR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	PARC Maintenance

	MATERIEL : _ _ _ _ _
	MARQUE : _ _ _ _ _
	TYPE : _ _ _ _ _
	N°: _ _ _ _ _

	NATURE DU TRAVAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	Désignation des pièces
	NB
	Calcul du coût TTC

	
	
	Coûts Unitaire HT
	Sous Total HT

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL TTC:
	


COUT DE LA MAINTENANCE :
	Durée de l’intervention :      h    min
	Heure de début :      h    min

	COUT DE L’INTERVENTION*

	Coût des pièces
	Coût de la main d’œuvre
	Coût de non production
	Total de l’intervention TTC

	…………….€
	35 € (TTC) x ……….h =

 ……………… €
	50 € (TTC) x ……….h =
……………… €
	= ……………… €
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